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Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
	ΤΙΤΛΟΣ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2026-28


1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αφορά την προμήθεια λιπαντικών και άλλων αναλώσιµων υγρών για την κάλυψη αναγκών

των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, δίκυκλων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Ιωαννιτών για διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης συν το δικαίωμα προαίρεσης.

Η κατακύρωση θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο ή χιλιόγραμμο εφόσον η μονάδα μέτρησης είναι χιλιόγραμμο (π.χ. γράσο)

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016)

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ)» και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 169.124,71 € (με Φ.Π.Α). Οι τιμές του προϋπολογισμού των λιπαντικών έχουν ληφθεί από τιμές αγοράς και πρόσφατες σχετικές προμήθειες.

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για τη μία από τις τρείς ομάδες της μελέτης (αλλά όχι για μέρος ειδών των ομάδων της προμήθειας).
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 169.124,71 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με δικαίωμα προαίρεσης 50.737,41 με το Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων του Δήμου για τα έτη 2026-2028 με Α.Λ.Ε.: 020-2410107001 (Λιπαντικά για κίνηση μεταφορικών μέσων) με δυνατότητα μεταφοράς του ανεκτέλεστου τμήματος της σύμβασης στο προϋπολογισμό του επόμενου έτους και CPV: 09211000-1 (Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα). 

Αναλυτικά τα συνολικά ποσά ανά έτος κατανέμονται ως εξής:

	Α.Λ.Ε.
	ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2026
	ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2027
	ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2028
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

	020-2410107001
	38.315,73
	65.404,49
	65.404,49
	169.124,71


Κατανομή δαπάνης ανά ομάδα κατ’ έτος ως εξής:
	ΕΤΟΣ
	ΟΜΑΔΑ 1
	ΟΜΑΔΑ 2
	ΟΜΑΔΑ 3
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

	2026
	28.493,17
	1.558,80
	8.263,76
	38.315,73

	2027
	44.467,79
	4.409,19
	16.527,51
	65.404,49

	2028
	44.467,79
	4.409,19
	16.527,51
	65.404,49


Η προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 169.124,71 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (κατευθυντήρια οδηγία 22, Απόφαση 44/09.06.2017 µε αρ. πρωτ. 3802/14.06.2017 της Ε.Α.Α∆Η.ΣΥ) για την προμήθεια ομοειδών µε την παρούσα μελέτη ειδών, µε οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως 30% του ποσού της αρχικής σύβασης, ενδεικτικά έως 50.737,41 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% , χρησιμοποιώντας πόρους των οικονομικών ετών που θα αφορά η σχετικά προμήθεια. Το δικαίωμα προαίρεσης είναι αναγκαίο καθώς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν επακριβώς οι ανάγκες των οχημάτων του Δήμου (λόγω βλαβών, αγοράς νέων οχημάτων-μηχανημάτων κλπ) σε λιπαντικά είδη και βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά είδη. Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής σύμβασης και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται µε μονομερή δήλωση της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης µε τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί µε την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης της.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά  θα ανταποκρίνονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β΄/2005): «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης», σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, της ΚΥΑ 12/95 «Προδιαγραφές βαλβολίνων» για τη λίπανση οδοντωτών τροχών / ΑΧΣ 12/95 (ΦΕΚ 471 Β΄/1995 - Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570 Β ́/29-6-95), θα πρέπει να καλύπτουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 322/2000 (ΦΕΚ 122 Β΄/2001) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Αποφ. 76/2018 (ΦΕΚ 3292 Β΄/2018), της υπ’ αριθμ.350/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2988 Β’/2013) όσον αφορά τα λιπαντικά δίχρονων κινητήρων, τα υγρά φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων και τα υγρά κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ), της υπ’ αριθμ.1232/91 ΚΥΑ (ΦΕΚ 25Β’/25-01-92) όσον αφορά τα υγρά μπαταρίας, καθώς και της υπ’αριθμ.322/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 122 Β’/2001) όσον αφορά τα λιπαντικά γράσα και θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί επί αποδείξει με την προσφορά τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Για κάθε προσφερόμενο λιπαντικό θα υποβληθεί αντίστοιχο φύλλο προϊόντος με τα τεχνικά και

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του, όπου επίσης θα δηλώνονται κατά περίπτωση και η διάρκεια ζωής του (ώρες λειτουργίας ή χιλιόμετρα που μπορεί να διανύσει το όχημα).

Η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων θα διασφαλίζεται μέσω των πιστοποιητικών ποιότητας του Ελληνικού Οργανισμού τυποποίησης που συνίστανται στα εξής:

α) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2015 του προμηθευτή και του εργοστασίου παραγωγής.

β) Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001/2015 του εργοστασίου παραγωγής.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αφορούν την εταιρεία παραγωγής των λιπαντικών.

Όλες οι ζητούμενες (επίσημες – διεθνείς) προδιαγραφές για κάθε είδος θα πρέπει να τηρούνται

συγχρόνως. Αν το προσφερόμενο είδος έχει περισσότερες ή ανώτερες προδιαγραφές ποιότητας από τις ζητούμενες, είναι αποδεκτό. Όταν υπάρχει επίσημη – διεθνής προδιαγραφή (API ή ACEA κλπ), η προδιαγραφή του κατασκευαστή (π.χ. MAN, MB κ.λ.π.) είναι απλώς επιθυμητή. Όταν δεν υπάρχει ή όπου δεν αναφέρεται επίσημη – διεθνής προδιαγραφή, η προδιαγραφή του κατασκευαστή είναι υποχρεωτική.
Σε όσες  κατηγορίες λιπαντικών αναγράφεται  η λέξη (Approval) απαιτείτε η προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης (Approval) από το εργοστάσιο παραγωγής  (επί ποινή αποκλεισμού)  κατά την υποβολή της προσφοράς.

Όλα τα λιπαντικά θα έχουν ημερομηνία παραγωγής όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παράδοσης, εκτός του προϊόντος υπ’ αριθμ. 19  της ΟΜΑΔΑΣ 1 (Ad-Blue), που θα πρέπει να έχει ημερομηνία παραγωγής εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία παράδοσης.

Εφόσον η συμμετέχουσα εταιρία δεν προσφέρει προϊόντα δικής της παραγωγής, θα πρέπει να

προσκομίσει βεβαίωση από τον παραγωγό ή τον επίσημο αντιπρόσωπο ότι δύναται να συμμετέχει στον εν λόγω διαγωνισμό, με τα συγκεκριμένα προϊόντα του παραγωγού. 
 Ο χρόνος εγγύησης – διατήρησης θα είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την παραλαβή τους η οποία θα πρέπει να δίνεται από την εταιρεία  παραγωγής.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναγράφονται υποχρεωτικός στην συσκευασία των λιπαντικών και θα είναι αυτά που αναγράφονται στην μελέτη. 

Η/οι προσφορά/ές  ανά ομάδα θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των λιπαντικών (επί  ποινή αποκλεισμού)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.

Ο προαναφερόμενος έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά τη διάρκεια χρήσης αυτών, όταν θα συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα χιλιόμετρα οχήματος ή ώρες λειτουργίας) των λιπαντικών.

Η προμήθεια των λιπαντικών θα γίνει τμηματικά και μετά από έγγραφη  υπόδειξη της υπηρεσίας μας και ο χρόνος παράδοσης των λιπαντικών δεν θα ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 

Ο Δήμος  δεν είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει όλες τις ποσότητες που αναφέρονται σε κάθε ομάδα στην μελέτη αλλά και τμήμα αυτής. 

Η παράδοση των λιπαντικών μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά παραστατικά (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο) θα γίνετε  σε χώρο πού θα υποδείξει ο Δήμος (αποθήκη εργοταξίου Κωνσταντινουπόλεως 6 Ιωάννινα) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προσφερόμενα λιπαντικά και υγρά θα πρέπει να πληρούν και να υπερκαλύπτουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
ΟΜΑΔΑ 1: Λιπαντικών ειδών για τα οχήματα του Δήμου Ιωαννιτών

1. Λιπαντικό  SAE 0W-20 (πλήρως συνθετικό)

Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης – πετρελαίου 

Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

ACEA C6 / C5

API SP - RC

ILSAC GF-6A

Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, STJLR.03.5006, MB 229.71, MB 229.72, OV0401547, Volvo VCC RBS0-2AE, Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX
Συσκευασμένο σε δοχείo των 5 lt

2. Λιπαντικό  SAE 0W-30 (πλήρως συνθετικό)

Κατάλληλο για κινητήρες πετρελαίου 

Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

ACEA : C2
API : SN

STJLR.03.5007, Ford WSS-M2C950-A, Iveco 18-1811 SC1 LV
Συσκευασμένο σε δοχείo των 5 lt

3. Λιπαντικό  SAE 5W-30 (πλήρως συνθετικό)
Κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης – πετρέλαιο 

Προδιαγραφές/ εγκρίσεις:

API: SN

ACEA: C3

Volkswagen 504.00, 507.00, Mercedes-Benz MB 229.31, MB 229.51, BMW Longlife-04, Renault RN 0700, RN 0710
Συσκευασμένο σε δοχείo των 5 lt
4. Λιπαντικό SAE 10W-40 (συνθετικό) 

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό για τους τετράχρονους κινητήρες αυτόματων δικύκλων.

Προδιαγραφές/εγκρίσεις: 
API : SΝ, 

JASO :  MΑ/ΜΑ2. 

Συσκευασμένο σε δοχείo του 4 lt.
5. Λιπαντικό  SAE 5W-30 (πλήρως συνθετικό)

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέων εφαρμογών, χαμηλής ρευστότητας HTHSV. Κατάλληλο για τους πιο πρόσφατους κινητήρες Euro 6,

Προδιαγραφές/ εγκρίσεις:

API FA-4, SN 

Cummins CES 20087, Detroit Diesel (DFS) 93K223, Mack EOS-5, Mercedes Benz Approval 228.61, Renault VI RLD-5, Volvo VDS-5 Approval
Με προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης (Approval) από το εργοστάσιο παραγωγής επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της προσφοράς.

Συσκευασμένο σε βαρέλι των 209 lt.

6. Λιπαντικό SAE 10W-40 (πλήρως συνθετικό)
Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου και CNG βαρέων εφαρμογών εντός και εκτός δρόμου.

Κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες EURO 4, 5 και 6.

Προδιαγραφές /εγκρίσεις 

API: CJ-4 / CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF, 

ACEA: E9 / E6, 
JASO: DH-2, DAF (ACEA E6), IVECO: NG2, DAIMLER MB- Approval 228.51, MAN: M3477 / M3271-1, Volvo: VDS-4, Scania: Low Ash, Caterpillar ECF-3, Cummins: CES 20081, MTU: Category 3.1, Deutz: DQC IV-10 LA, Mack: EO-O Premium Plus, Renault Trucks: RLD-3
Με προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης (Approval) από το εργοστάσιο παραγωγής επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της προσφοράς.

Συσκευασμένο σε βαρέλι των 209 lt.
7. Λιπαντικό  SAE 15W-40 
Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένα για βαριές συνθήκες λειτουργίας σε πετρελαιοκινητήρες συμβατικούς ή turbo υψηλών προδιαγραφών..
Προδιαγραφές/εγκρίσεις:
API: CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF
ACEA: E9, E7

Caterpillar: ECF-2, ECF-3, Cummins: CES 20081, 77, 72,7, Deutz: DQC III-10 LA, DDC: 93K218,  IVECO: T2 E7, MACK: EO-O Premium Plus, JASO DH-2, MAN: M3575, MB-Approval 228.31, MTU: Category 2.1, Renault Trucks: RLD-3, Volvo: VDS-4, VDS-3
Με προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης (Approval) από το εργοστάσιο παραγωγής επί ποινή αποκλεισμού κατά την υποβολή της προσφοράς.

Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt

8. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων μετάδοσης SAE 10W-30
Λιπαντικό για συστήματα μετάδοσης κίνησης και υδραυλικά, εβαπτιζόμενα φρένα, συμπλέκτες και μετατροπείς ροπής αγροτικών μηχανημάτων.
Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

API: GL-4, 
Allison: C4, 
Case: MS 1207 / 1209 / 1210, Komatsu, Dana-Spicer, ZF: TE-ML 03E / 03L / 05F / 06D / 06K / 06M / 06N / 06R / 17E / 21F, Caterpillar: TO-2, Case New Holland: MAT-3525 / M2C-134 A-D / FNHA-2-D.201.00 - C.201.00, John Deere: JDM-J20C, Massey-Ferguson: M1143 / M1145, Volvo: WB 101 / 97303:015

Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt

9. Λιπαντικό SAE 10W 

Λιπαντικό κατάλληλο για διαφορικά, εμβαπτιζόμενα φρένα, κιβώτια ταχυτήτων 

Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

ALLISON C-4, 
JCB STD 4000/2500,CATERPILLAR TO-4
Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt

10. Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-80
Λιπαντικό για μηχανικά και αυτοματοποιημένα κιβώτια ταχυτήτων, συγχρονιζέ ή μη, που λειτουργούν κάτω από τις πιό σκληρές συνθήκες φορτίσεων, ταχύτητας και θερμοκρασίας
Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

ΑΡΙ : GL-4  

ZF TE-ML 01E/ 02E/ 16P,  VOLVO 97307, MAN 341 type Z-5
Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt

11. Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-90
Λιπαντικό υψηλής απόδοσης, πλήρως συνθετικό για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά, με εξαιρετική προστασία κατά της φθοράς και θερμική σταθερότητα.

Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

API :  GL-5/GL-4/MT-1 
ArvinMeritor 076-N, Daimler MB 235.8, U.S. MIL-L-2105D; MILPRF-2105E (J 2360), ZF TE-ML-02B/05B/07A/08/12B/13/16F/17B/19C/21B, MAN 341 Type Z2/E2; 342 Type M2/M3
Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt

12. Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-90

Πολύτυπη υπερενισχυμένη βαλβολίνη με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων (ΕΡ), κατάλληλη για διαφορικά, μειωτήρες, κιβώτια ταχυτήτων, κ.λ.π. που λειτουργούν σε συνθήκες υψηλών φορτίων και ευρέως θερμοκρασιακού φάσματος.
Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

API GL-5

MAN 342 M2, ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A, MB 235.0
Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt
13. Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-140
Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

API : GL-5, 
API : MT-1
Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A
Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt

14. Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 85W-140
Λιπαντικό υψηλής απόδοσης, ειδικά σχεδιασμένο για διαφορικά, τελικές μειώσεις και άλλες εφαρμογές μετάδοσης όπου απαιτούνται προδιαγραφές API GL-5. Η σύνθεσή του εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στη φθορά και αξιόπιστη προστασία από την τριβή, ακόμα και κάτω από υψηλά φορτία και ακραίες συνθήκες λειτουργίας
Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

API GL-5
ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A
Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt

15. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
Πρωτογενές λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 ενισχυμένο. Σχεδιασμένο να λειτουργεί σε συστήματα χαμηλών πιέσεων που απαιτούν αποτελεσματική προστασία από φθορά και μηχανική διάβρωση.

Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

DIN 51524-3

HVLP PART III 

ISO 6743-4 HV

DENISON HF-O & HF-2 AFNOR NFE 48-603
Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt

16. Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46

Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών, τύπου HLP, ρευστότητας 46 κατά ISO, με άριστες

απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις, το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HLP.

Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

DIN 51524-3

HVLP PART III 

ISO 6743-4 HV

DENISON HF-O & HF-2 AFNOR NFE 48-603, ISO 11158 HV, Eaton (Vickers) I-286-S, US Steel 126/ 127, FZG failure load stage >12, Denison Filterability TP 02100
Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt

17. Λιπαντικό ATF-D
GM : Dexron IIIG, Dexron IID

Allison C-4 

Ford Mercon, MB 236.1, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, VOITH 55.6335,  ZF TE-ML 02F, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 14A, TE-ML 17C; Caterpillar TO-2; MAN 339 Type Z-1, 339 Type Z-2, 339 Type V-1, 339 Type V-2
Suitable: Volvo 97340, 97341
Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt

18. Υγρό φρένων & συμπλέκτη  DOT-4

Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

FMVSS DOT 4 
SAE J 1703
ISO 4925 Class 4 
Συσκευασμένο σε δοχείo των 500 ml

19. Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας)
Το AdBlue υψηλής καθαρότητας υδατικό διάλυμα ουρίας, το οποίο χρησιμοποιείται ως πρόσθετο μείωσης οξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) είναι ένα έτοιμο προς χρήση υγρό καυσαερίων ντίζελ (AUS32) που περιέχει 32,5% ουρία σε υπερκάθαρο νερό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

ISO 22241 & DIN 70070.
Χρησιμοποιείται σε κινητήρες φορτηγών και λεωφορείων βαριάς χρήσης, καθώς και επιβατικών με σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction) για τη μείωση των εκπομπών NOx.
Συσκευασμένο σε παλετοδεξαμενή 1.000 lt.
20. Αντικρυσταλλικό Πρόσθετο AdBlue
Eίναι ένα συμπυκνωμένο αντικρυσταλλικό πρόσθετο για AdBlue (DEF), σχεδιασμένο για την πρόληψη σχηματισμού κρυστάλλων και επικαθίσεων στο δοχείο AdBlue και στο σύστημα SCR πετρελαιοκινητήρων. Συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του συστήματος Selective Catalytic Reduction, μειώνοντας τον κίνδυνο φραγμένων μπεκ, δυσλειτουργιών και δαπανηρών επισκευών.
Το πρόσθετο είναι χωρίς τέφρα (ash-free) και βελτιώνει τη ροή του διαλύματος ουρίας, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ψεκασμού και σταθερή απόδοση του συστήματος SCR. Είναι κατάλληλο για όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούν AdBlue σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22241.
Συσκευασμένο σε δοχείο 250 ή 500 (ml)
21. Αντισκωριακό σπρέι

Συνθετικό υλικό με βάση το πετρέλαιο με υψηλή διαλυτική και αντισκωριακή ισχύ. Για αποσύσφιξη

παξιμαδιών, μπουλονιών, ρακόρ και όλων των άλλων μηχανικών μερών που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση. Συντηρεί και λιπαίνει κάθε μεταλλικό μέρος και αφαιρεί την υγρασία.

 Σε φιαλίδιο περίπου 0,33 lt.

22. Σπρέι καθαρισμού επαφών

Μη αγώγιμο καθαριστικό ηλεκτρικών επαφών ταχείας δράσης. Για τον καθαρισμό οξειδίων, λαδιών, γράσων, λάσπης, σκόνης κλπ από διανομείς, διακόπτες, ρελέ, ποτενσιόμετρα, καλωδιώσεις και ηλεκτρικά κυκλώματα.

Σε φιαλίδιο περίπου 0,4 lt.

23. Υγρό μπαταρίας

Ειδικό υγρό μπαταρίας. 

Συσκευασμένο σε δοχείo των 0,45 lt.
24. Αντιψυκτικό- αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) G11
Έτοιμο για χρήση, αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό με βάση την αιθυλενογλυκόλη, και ειδικά πρόσθετα με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες, για κυκλώματα ψύξης (αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων). 

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον -25 °C και αντιθερμική κάλυψη έως τους +112 °C.
Προδιαγραφές/εγκρίσεις:
BS 6580: 2010
ASTM D 3306
AFNOR NF R15-601

Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt
25. Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο G12+
Βελτιωμένη και πιο φιλική προς το περιβάλλον σύνθεση
Χρώμα: Κόκκινο,  διάρκεια ζωής  4-5 χρόνια, κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες υψηλών επιδόσεων

Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον -40 °C και αντιθερμική κάλυψη έως τους +128 °C.
Προδιαγραφές/εγκρίσεις:

 BS 6580:2010 

ASTM D 3306-05 / D 4985 

SAE J 1034 

AFNOR NF R15-601 

VAG TL 774 –F/D/C (G12+), etc.
Συσκευασμένο σε δοχείo των 20 lt
ΟΜΑΔΑ 2 : Λιπαντικά για μηχανήματα έργου τύπου JCB (χωματουργικά)

1. Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W

Λιπαντικό για μετατροπείς ροπών σκαπτικών μηχανημάτων τύπου JCB.

Προδιαγραφές/Εγκρίσεις: JCB Standard 4000/2505, Caterpillar TO-4, Allison C-4. Συσκευασμένο σε δοχείο των 20 lt.

2. Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων μηχανημάτων έργου τύπου JCB Hydraulic Fluid HP 15

Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων σκαπτικών μηχανημάτων τύπου JCB.

Προδιαγραφές/Εγκρίσεις: DIN 51524 PART 3 CATEGORY HVLP, JCB Standard 4002/0503. Συσκευασμένο σε δοχείο του 1 lt.

3. Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP 90

Ειδικό λιπαντικό για το εμπρόσθιο διαφορικό ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή τύπου JCB.

Προδιαγραφές/Εγκρίσεις: API GL-5, MIL-L-2105B, JCB Standard 4000/0305. 

Συσκευασμένο σε δοχείο των 20 lt.

4. Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP Plus

Ειδικό λιπαντικό για το οπίσθιο διαφορικό ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή τύπου JCB.

Προδιαγραφές/Εγκρίσεις: JCB Standard 4000/2205. 

Συσκευασμένο σε δοχείο των 20 lt.

ΟΜΑΔΑ 3 : Βιοαποικοδομήσιμα Λιπαντικά

Ο Δήμος Ιωαννιτών με γνώμονα την Περιβαλλοντική Προστασία, την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος, της Υγείας και Ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού και την εφαρμογή των αρχών της αειφορίας, περιλαμβάνει στην παρούσα Ομάδα 3 - Βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά, σε εφαρμογή της υπ’αριθμ. 14900/08.02.2021 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί έγκρισης του Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις (ΦΕΚ 466/Β΄/08.02.2021).

Ουσιαστικά ορίζεται ότι οι Αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να προμηθεύονται λιπαντικά/γράσα ειδικών χαρακτηριστικών βιοαποικοδόμησης για μηχανήματα και εξοπλισμό που μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περίπτωση αστοχίας του και διαρροή των λιπαντικών αυτών (υδραυλικών κυρίως) στο έδαφος, ή στον υδροφόρο ορίζοντα ή σε άλλον περιβαλλοντικά ευαίσθητο αποδέκτη, όπως θάλασσα, ποτάμι, λίμνη κ.λπ. 

Ως βιοαποικοδομήσιμα ορίζονται τα λιπαντικά που πληρούν το κριτήριο (3) της Απόφασης της Ε.Ε.2018/1702 της επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 2018 για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της Ε.Ε. σε λιπαντικά. 

Τα βιοαποικοδομήσιμα/βιοδιασπώμενα λιπαντικά, θα είναι αποκλειστικά fully synthetic λιπαντικά (100% συνθετικά) και γράσα που ταυτόχρονα είναι και βιοαποικοδομήσιμα αποτρέποντας οποιαδήποτε περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περίπτωση διαρροής. Τα βιοαποικοδομήσιμα/βιοδιασπώμενα λιπαντικά δεν πρέπει να είναι φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων, αλλά βάσεως συνθετικών κορεσμένων εστέρων, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή αντοχή τους στην οξείδωση, η σωστή λίπανση σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, η μακρά διάρκεια ζωής τους και εν συνεπεία η ορθή λειτουργία και προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Oι τεχνικές προδιαγραφές ανά προϊόν της Ομάδος 3, περιγράφονται παρακάτω:

Ειδικές προδιαγραφές και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών 
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 68

Προδιαγραφές : ISO 68, Υπερενισχυμένο λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής, βάσεως συνθετικών κορεσμένων εστέρων (αποκλείονται τα λιπαντικά φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων),

- Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B >60%,
-Οικολογικό σήμα CE (κατά προτίμηση) ή άλλο οικολογικό σήμα Ι*
- EU Ecolabel 01/01/2020 (προσκόμιση πιστοποιητικού),

   Συσκευασία: Βαρέλι των 208 λίτρων.
2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 46
Προδιαγραφές : ISO 46, Υπερενισχυμένο λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής, βάσεως συνθετικών κορεσμένων εστέρων (αποκλείονται τα λιπαντικά φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων),

- Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B >60%,
- Οικολογικό σήμα CE (κατά προτίμηση) ή άλλο οικολογικό σήμα Ι*
- EU Ecolabel 01/01/2020 (προσκόμιση πιστοποιητικού),

Συσκευασία: Βαρέλι των 208 λίτρων
ΓΕΝΙΚΑ

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά την προσφερόμενη τιμή μονάδας (σε €/lt ή €/kg, ανάλογα με το προσφερόμενο είδος) για να καταστεί εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών των διαγωνιζομένων. Επίσης, κάποιες εταιρείες παραγωγής λιπαντικών, ενδεχομένως να προσφέρουν συσκευασίες στις οποίες να αναφέρουν μόνο kg και όχι lt, (π.χ. λιπαντικό σε βαρέλι 208 kg). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλώσουν απαραιτήτως την ποσότητα σε lt ανά συσκευασία καθώς και την προσφερόμενη τιμή μονάδας για να καταστεί και πάλι εφικτή η άμεση σύγκριση των προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, προσφορά που δε θα περιλαμβάνει προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος θα απορρίπτεται.

Τέλος, όλοι οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να αναγράφουν σε όλα τα δοχεία συσκευασίας των

προϊόντων τους που διακινούν τις παρακάτω ενδείξεις:

· Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα και στην ελληνική

γλώσσα.

· Τον αριθμό ιξώδους SAE.

· Το επίπεδο ποιότητας κατά API και ACEA και όπου δεν προβλέπεται επίσημη – διεθνής προδιαγραφή η προδιαγραφή του κατασκευαστή.

· Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου.

· Την ημερομηνία παραγωγής.

· Τον αριθμό καταλόγου του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

· Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία και την διεύθυνση του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα λιπαντικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
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ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
	ΤΙΤΛΟΣ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2026-28


3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 2026-2027-2028

	ΟΜΑΔΑ 1: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΝ.2026
	ΣΥΝ.2027
	ΣΥΝ.2028
	ΣΥΝΟΛΟ 2026-27-28

	1
	Λιπαντικό SAE 0W-20 
	20,00
	20,00
	20,00
	60,00

	2
	Λιπαντικό  SAE 0W-30 
	20,00
	40,00
	40,00
	100,00

	3
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	20,00
	40,00
	40,00
	100,00

	4
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	16,00
	16,00
	16,00
	48,00

	5
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	627,00
	1.254,00
	1.254,00
	3.135,00

	6
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	627,00
	627,00
	627,00
	1.881,00

	7
	Λιπαντικό  SAE 15W-40 
	200,00
	400,00
	400,00
	1.000,00

	8
	Λιπαντικό υδραυλ. Συστημ. μετάδοσης SAE 10W-30
	120,00
	200,00
	200,00
	520,00

	9
	Λιπαντικό SAE 10W 
	40,00
	80,00
	80,00
	200,00

	10
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-80
	80,00
	160,00
	160,00
	400,00

	11
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-90
	80,00
	80,00
	80,00
	240,00

	12
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-90
	300,00
	80,00
	80,00
	460,00

	13
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-140
	80,00
	80,00
	80,00
	240,00

	14
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 85W-140
	100,00
	100,00
	100,00
	300,00

	15
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
	200,00
	200,00
	200,00
	600,00

	16
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
	200,00
	800,00
	800,00
	1.800,00

	17
	Λιπαντικό ATF-D
	200,00
	100,00
	100,00
	400,00

	18
	Υγρό φρένων & συμπλέκτη  DOT-4
	20,00
	18,00
	18,00
	56,00

	19
	Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας)
	4.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	24.000,00

	20
	Αντικρυσταλλικό Πρόσθετο AdBlue
	10,00
	25,00
	25,00
	60,00

	21
	Αντισκωριακό σπρέι
	7,92
	15,84
	15,84
	39,60

	22
	Σπρέι καθαρισμού επαφών
	9,60
	19,20
	19,20
	48,00

	23
	Υγρό μπαταρίας
	5,40
	10,80
	10,80
	27,00

	24
	Αντιψυκτικό- αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) G11
	600,00
	300,00
	300,00
	1.200,00

	25
	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο G12+
	100,00
	100,00
	100,00
	300,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 2: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΝ.2026
	ΣΥΝ.2027
	ΣΥΝ.2028
	ΣΥΝΟΛΟ 2026-27-28

	1
	Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W
	20,00
	80,00
	80,00
	180,00

	2
	Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων μηχανημάτων έργου τύπου JCB Hydraulic Fluid HP 15
	5,00
	10,00
	10,00
	25,00

	3
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP 90
	40,00
	100,00
	100,00
	240,00

	4
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP Plus
	40,00
	100,00
	100,00
	240,00

	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 3: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΝ.2026
	ΣΥΝ.2027
	ΣΥΝ.2028
	ΣΥΝΟΛΟ 2026-27-28

	1
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 68
	208,00
	416,00
	416,00
	1.040,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 46
	208,00
	416,00
	416,00
	1.040,00


	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
	ΤΙΤΛΟΣ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2026-28


4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026-2027-2028

	ΟΜΑΔΑ 1: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΝ.2026 (€)
	ΣΥΝ.2027 (€)
	ΣΥΝ.2028 (€)
	ΣΥΝΟΛΟ 2026-27-28(€)

	1
	Λιπαντικό SAE 0W-20 
	220,00
	220,00
	220,00
	660,00

	2
	Λιπαντικό  SAE 0W-30 
	180,00
	360,00
	360,00
	900,00

	3
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	140,00
	280,00
	280,00
	700,00

	4
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	240,00
	240,00
	240,00
	720,00

	5
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	4.577,10
	9.154,20
	9.154,20
	22.885,50

	6
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	3.636,60
	3.636,60
	3.636,60
	10.909,80

	7
	Λιπαντικό  SAE 15W-40 
	900,00
	1.800,00
	1.800,00
	4.500,00

	8
	Λιπαντικό υδραυλ. Συστημ. μετάδοσης SAE 10W-30
	528,00
	880,00
	880,00
	2.288,00

	9
	Λιπαντικό SAE 10W 
	160,00
	320,00
	320,00
	800,00

	10
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-80
	520,00
	1.040,00
	1.040,00
	2.600,00

	11
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-90
	800,00
	800,00
	800,00
	2.400,00

	12
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-90
	1.500,00
	400,00
	400,00
	2.300,00

	13
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-140
	720,00
	720,00
	720,00
	2.160,00

	14
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 85W-140
	550,00
	550,00
	550,00
	1.650,00

	15
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
	800,00
	800,00
	800,00
	2.400,00

	16
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
	800,00
	3.200,00
	3.200,00
	7.200,00

	17
	Λιπαντικό ATF-D
	800,00
	400,00
	400,00
	1.600,00

	18
	Υγρό φρένων & συμπλέκτη  DOT-4
	160,00
	144,00
	144,00
	448,00

	19
	Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας)
	3.200,00
	8.000,00
	8.000,00
	19.200,00

	20
	Αντικρυσταλλικό Πρόσθετο AdBlue
	530,00
	1.325,00
	1.325,00
	3.180,00

	21
	Αντισκωριακό σπρέι
	39,60
	79,20
	79,20
	198,00

	22
	Σπρέι καθαρισμού επαφών
	48,00
	96,00
	96,00
	240,00

	23
	Υγρό μπαταρίας
	5,40
	10,80
	10,80
	27,00

	24
	Αντιψυκτικό- αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) G11
	1.320,00
	660,00
	660,00
	2.640,00

	25
	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο G12+
	450,00
	450,00
	450,00
	1.350,00

	26
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	153,66
	295,32
	295,32
	744,29

	ΣΥΝΟΛΟ
	94.700,59

	ΦΠΑ 24%
	22.728,14

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	117.428,73

	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 2: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΝ.2026 (€)
	ΣΥΝ.2027 (€)
	ΣΥΝ.2028 (€)
	ΣΥΝΟΛΟ 2026-27-28(€)

	1
	Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W
	300,00
	1.200,00
	1.200,00
	2.700,00

	2
	Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων μηχανημάτων έργου τύπου JCB Hydraulic Fluid HP 15
	75,00
	150,00
	150,00
	375,00

	3
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP 90
	440,00
	1.100,00
	1.100,00
	2.640,00

	4
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP Plus
	440,00
	1.100,00
	1.100,00
	2.640,00

	5
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	2,10
	5,80
	5,80
	13,70

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.368,70

	ΦΠΑ 24%
	2.008,49

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	10.377,19

	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 3: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΝ.2026 (€)
	ΣΥΝ.2027 (€)
	ΣΥΝ.2028 (€)
	ΣΥΝΟΛΟ 2026-27-28(€)

	1
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 68
	3.328,00
	6.656,00
	6.656,00
	16.640,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 46
	3.328,00
	6.656,00
	6.656,00
	16.640,00

	3
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	8,32
	16,64
	16,64
	41,60

	ΣΥΝΟΛΟ
	33.321,60

	ΦΠΑ 24%
	7.997,18

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	41.318,78

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	136.390,89

	ΦΠΑ 24%
	32.733,81

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	169.124,71


	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026

	ΟΜΑΔΑ 1: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	Λιπαντικό SAE 0W-20 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	4
	20
	11,00
	220,00

	2
	Λιπαντικό  SAE 0W-30 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	4
	20
	9,00
	180,00

	3
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	4
	20
	7,00
	140,00

	4
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	ΔΟΧΕΙΟ
	4
	4
	16
	15,00
	240,00

	5
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	ΒΑΡΕΛΙ
	209
	3
	627
	7,30
	4.577,10

	6
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	ΒΑΡΕΛΙ
	209
	3
	627
	5,80
	3.636,60

	7
	Λιπαντικό  SAE 15W-40 
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	10
	200
	4,50
	900,00

	8
	Λιπαντικό υδραυλ. Συστημ. μετάδοσης SAE 10W-30
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	6
	120
	4,40
	528,00

	9
	Λιπαντικό SAE 10W 
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	2
	40
	4,00
	160,00

	10
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-80
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	6,50
	520,00

	11
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	10,00
	800,00

	12
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	15
	300
	5,00
	1.500,00

	13
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-140
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	9,00
	720,00

	14
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 85W-140
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	5,50
	550,00

	15
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	10
	200
	4,00
	800,00

	16
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	10
	200
	4,00
	800,00

	17
	Λιπαντικό ATF-D
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	10
	200
	4,00
	800,00

	18
	Υγρό φρένων & συμπλέκτη  DOT-4
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,5
	40
	20
	8,00
	160,00

	19
	Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας)
	ΔΟΧΕΙΟ
	1000
	4
	4000
	0,80
	3.200,00

	20
	Αντικρυσταλλικό Πρόσθετο AdBlue
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,5
	20
	10
	53,00
	530,00

	21
	Αντισκωριακό σπρέι
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,33
	24
	7,92
	5,00
	39,60

	22
	Σπρέι καθαρισμού επαφών
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,4
	24
	9,6
	5,00
	48,00

	23
	Υγρό μπαταρίας
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,45
	12
	5,4
	1,00
	5,40

	24
	Αντιψυκτικό- αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) G11
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	30
	600
	2,20
	1.320,00

	25
	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο G12+
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	4,50
	450,00

	26
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	7682,92
	0,02
	153,66

	ΣΥΝΟΛΟ
	22.978,36

	ΦΠΑ 24%
	5.514,81

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	28.493,16

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 2: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	1
	20
	15,00
	300,00

	2
	Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων μηχανημάτων έργου τύπου JCB Hydraulic Fluid HP 15
	ΔΟΧΕΙΟ
	1
	5
	5
	15,00
	75,00

	3
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP 90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	2
	40
	11,00
	440,00

	4
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP Plus
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	2
	40
	11,00
	440,00

	5
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	105
	0,02
	2,10

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.257,10

	ΦΠΑ 24%
	301,70

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	1.558,80

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 3: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 68
	ΔΟΧΕΙΟ
	208
	1
	208
	16,00
	3.328,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 46
	ΔΟΧΕΙΟ
	208
	1
	208
	16,00
	3.328,00

	3
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	416
	0,02
	8,32

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.664,32

	ΦΠΑ 24%
	1.599,44

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	8.263,76

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	30.899,78

	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	7.415,95

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	38.315,73


	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2027

	ΟΜΑΔΑ 1: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	Λιπαντικό SAE 0W-20 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	4
	20
	11,00
	220,00

	2
	Λιπαντικό  SAE 0W-30 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	8
	40
	9,00
	360,00

	3
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	8
	40
	7,00
	280,00

	4
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	ΔΟΧΕΙΟ
	4
	4
	16
	15,00
	240,00

	5
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	ΒΑΡΕΛΙ
	209
	6
	1254
	7,30
	9.154,20

	6
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	ΒΑΡΕΛΙ
	209
	3
	627
	5,80
	3.636,60

	7
	Λιπαντικό  SAE 15W-40 
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	20
	400
	4,50
	1.800,00

	8
	Λιπαντικό υδραυλ. Συστημ. μετάδοσης SAE 10W-30
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	10
	200
	4,40
	880,00

	9
	Λιπαντικό SAE 10W 
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	4,00
	320,00

	10
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-80
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	8
	160
	6,50
	1.040,00

	11
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	10,00
	800,00

	12
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	5,00
	400,00

	13
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-140
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	9,00
	720,00

	14
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 85W-140
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	5,50
	550,00

	15
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	10
	200
	4,00
	800,00

	16
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	40
	800
	4,00
	3.200,00

	17
	Λιπαντικό ATF-D
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	4,00
	400,00

	18
	Υγρό φρένων & συμπλέκτη  DOT-4
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,5
	36
	18
	8,00
	144,00

	19
	Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας)
	ΔΟΧΕΙΟ
	1000
	10
	10000
	0,80
	8.000,00

	20
	Αντικρυσταλλικό Πρόσθετο AdBlue
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,5
	50
	25
	53,00
	1.325,00

	21
	Αντισκωριακό σπρέι
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,33
	48
	15,84
	5,00
	79,20

	22
	Σπρέι καθαρισμού επαφών
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,4
	48
	19,2
	5,00
	96,00

	23
	Υγρό μπαταρίας
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,45
	24
	10,8
	1,00
	10,80

	24
	Αντιψυκτικό- αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) G11
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	15
	300
	2,20
	660,00

	25
	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο G12+
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	4,50
	450,00

	26
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	14765,84
	0,02
	295,32

	ΣΥΝΟΛΟ
	35.861,12

	ΦΠΑ 24%
	8.606,67

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	44.467,78

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 2: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	15,00
	1.200,00

	2
	Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων μηχανημάτων έργου τύπου JCB Hydraulic Fluid HP 15
	ΔΟΧΕΙΟ
	1
	10
	10
	15,00
	150,00

	3
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP 90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	11,00
	1.100,00

	4
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP Plus
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	11,00
	1.100,00

	5
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	290
	0,02
	5,80

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.555,80

	ΦΠΑ 24%
	853,39

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	4.409,19

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 3: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 68
	ΔΟΧΕΙΟ
	208
	2
	416
	16,00
	6.656,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 46
	ΔΟΧΕΙΟ
	208
	2
	416
	16,00
	6.656,00

	3
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	832
	0,02
	16,64

	ΣΥΝΟΛΟ
	13.328,64

	ΦΠΑ 24%
	3.198,87

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	16.527,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	52.745,56

	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	12.658,93

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	65.404,49


	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2028

	ΟΜΑΔΑ 1: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	Λιπαντικό SAE 0W-20 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	4
	20
	11,00
	220,00

	2
	Λιπαντικό  SAE 0W-30 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	8
	40
	9,00
	360,00

	3
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	8
	40
	7,00
	280,00

	4
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	ΔΟΧΕΙΟ
	4
	4
	16
	15,00
	240,00

	5
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	ΒΑΡΕΛΙ
	209
	6
	1254
	7,30
	9.154,20

	6
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	ΒΑΡΕΛΙ
	209
	3
	627
	5,80
	3.636,60

	7
	Λιπαντικό  SAE 15W-40 
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	20
	400
	4,50
	1.800,00

	8
	Λιπαντικό υδραυλ. Συστημ. μετάδοσης SAE 10W-30
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	10
	200
	4,40
	880,00

	9
	Λιπαντικό SAE 10W 
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	4,00
	320,00

	10
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-80
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	8
	160
	6,50
	1.040,00

	11
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	10,00
	800,00

	12
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	5,00
	400,00

	13
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-140
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	9,00
	720,00

	14
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 85W-140
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	5,50
	550,00

	15
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	10
	200
	4,00
	800,00

	16
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	40
	800
	4,00
	3.200,00

	17
	Λιπαντικό ATF-D
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	4,00
	400,00

	18
	Υγρό φρένων & συμπλέκτη  DOT-4
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,5
	36
	18
	8,00
	144,00

	19
	Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας)
	ΔΟΧΕΙΟ
	1000
	10
	10000
	0,80
	8.000,00

	20
	Αντικρυσταλλικό Πρόσθετο AdBlue
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,5
	50
	25
	53,00
	1.325,00

	21
	Αντισκωριακό σπρέι
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,33
	48
	15,84
	5,00
	79,20

	22
	Σπρέι καθαρισμού επαφών
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,4
	48
	19,2
	5,00
	96,00

	23
	Υγρό μπαταρίας
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,45
	24
	10,8
	1,00
	10,80

	24
	Αντιψυκτικό- αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) G11
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	15
	300
	2,20
	660,00

	25
	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο G12+
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	4,50
	450,00

	26
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	14765,84
	0,02
	295,32

	ΣΥΝΟΛΟ
	35.861,12

	ΦΠΑ 24%
	8.606,67

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	44.467,78

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 2: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	4
	80
	15,00
	1.200,00

	2
	Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων μηχανημάτων έργου τύπου JCB Hydraulic Fluid HP 15
	ΔΟΧΕΙΟ
	1
	10
	10
	15,00
	150,00

	3
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP 90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	11,00
	1.100,00

	4
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP Plus
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	5
	100
	11,00
	1.100,00

	5
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	290
	0,02
	5,80

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.555,80

	ΦΠΑ 24%
	853,39

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	4.409,19

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 3: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 68
	ΔΟΧΕΙΟ
	208
	2
	416
	16,00
	6.656,00

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 46
	ΔΟΧΕΙΟ
	208
	2
	416
	16,00
	6.656,00

	3
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	832
	0,02
	16,64

	ΣΥΝΟΛΟ
	13.328,64

	ΦΠΑ 24%
	3.198,87

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	16.527,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	52.745,56

	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	12.658,93

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	65.404,49


	
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
	ΤΙΤΛΟΣ:
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2026-28


5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσας
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους

θα εκτελεστεί η προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου, δίκυκλα και λοιπά

μηχανήματα του Δήμου Ιωαννιτών για διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης συν

το δικαίωμα προαίρεσης.
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
•Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

•Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

•Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων

•Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

•Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

•Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

•Το Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α ́) Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών

•Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

•Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

•Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,

•Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

•Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

•Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

•Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

•Την Απόφαση Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

•Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ) 4

•Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

•Την με αριθμ. 56902/215/2.6.2017(Β ́1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ̈ Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ ̈

•Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που

εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16).

•Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230/Α/25-9-02) « Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών & άλλες διατάξεις »

• Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39 <Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας>

•Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α ́) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

•Το άρθρο 4 του ΦΕΚ 240Α ́12/12/2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ ́18)
Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό

με τους όρους που θα καθορίσει η Δημοτική Επιτροπή.
Άρθρο 4o: Εγγύηση συμμετοχής

Βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 οι Προσφέροντες οφείλουν μαζί με την προσφορά, να

καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα καλύπτει σε ποσοστό 1%

(ένα τοις εκατό) την προϋπολογισθείσα από την υπηρεσία δαπάνη χωρίς ΦΠΑ, μη

συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό

ψηφίο, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ήτοι ποσό

1.365,00 €, άλλως το ποσό θα καλύπτει το 1 % (ένα τοις εκατό) της προϋπολογισθείσας από την

υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης με

στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο για την ομάδα της μελέτης (μέρος της Προμήθειας)

για την οποία θα καταθέσει προσφορά ήτοι ΟΜΑΔΑ 1 ποσό  309,00 € , ΟΜΑΔΑ 2 ποσό 528,00.€ και

ΟΜΑΔΑ 3 ποσό  528,00€
Άρθρο 5o: Τιμή προσφοράς

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την

παρούσα προμήθεια στο σύνολο ή για κάθε ομάδα από τα προς προμήθεια είδη, θα αποτελούν

αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή της

προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη

σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης καθενός

από τα προς προμήθεια είδη σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε

αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους

όρους της αντίστοιχης σύμβασης.
Άρθρο 6ο - Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή

προσκαλεί τον ανάδοχο ή τους αναδόχους να προσέλθουν για την υπογραφή του συμφωνητικού,

εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και να

καταθέσουν την κατά το άρθρο 7ο της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για ένα έτος.

Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής, ύστερα από συμφωνία

των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας

σύμβασης, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, στο μέτρο που δεν θα

υπάρξει, κατά το χρόνο παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο,
ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Άρθρο 7ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 4 % (τέσσερα τοις εκατό) επί της

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) µήνες επιπλέον

από την χρονική διάρκεια της σύµβασης, και θα επιστρέφεται μετά την λήξη του χρόνου σύµβασης

και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Στην περίπτωση

ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Άρθρο 8ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή

Η παραλαβή των λιπαντικών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η παραλαβή

πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο τμηματικά και ανάλογα με τις

ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη μελέτη του διαγωνισμού. Η πληρωμή θα

γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας, με τη σύνταξη του σχετικού

πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις

του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και καµιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή

ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις

παραπάνω δαπάνες. 
Άρθρο 10o: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη

σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο

όνοµά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας της παράδοσης των λιπαντικών

και ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί

έκπτωτος, κατά τα νόμιμα. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε ή

παρέδωσε τα συμβατικά υλικά µμέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο

παράτασης που του δόθηκε.
Άρθρο 11o: Χρόνοι τόπος και τρόπος παράδοσης των λιπαντικών

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την προφορική ή έγγραφη

ειδοποίηση της Υπηρεσίας, στην οποία θα αναφέρεται η αναγκαία ποσότητα και το είδος. 
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση

των ειδών στο χώρο που θα του υποδεικνύεται από την Υπηρεσία.

Όλες οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται

ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πιθανό να μη χρειαστούν να παραδοθούν στο

σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες ανά είδος. Συνεπώς, σε περίπτωση μη

προμήθειας του συνόλου ή ενός μέρους της αναγραφόμενης στη σύμβαση ποσότητας ενός είδους,

εφόσον οι ανάγκες του Δήμου επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης

εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει

αποζημίωση για αυτό. Επίσης είναι δυνατή η προμήθεια μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός είδους της

ίδιας ομάδας από τις αναγραφόμενες ως μέγιστες, με ανάλογη μείωση, ίσης αξίας, άλλου ή άλλων

ειδών, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιβάλουν, έτσι ώστε με τη συγκεκριμένη διαδικασία να

μην μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
Άρθρο 12ο: Δικαίωμα προαίρεσης

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα (κατευθυντήρια οδηγία 22, Απόφαση 44/09.06.2017 µε αρ. πρωτ.

3802/14.06.2017της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) για την προμήθεια ομοειδή µε την παρούσα μελέτη ειδών, µε

οικονομική αύξηση του αντικειμένου έως 30% του ποσού της αρχικής σύμβασης, χρησιμοποιώντας

πόρους των οικονομικών ετών που θα αφορά η σχετική προμήθεια. Το δικαίωμα προαίρεσης

ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής σύμβασης και αποτελεί

μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται µε μονομερή δήλωσή της και

δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης µε τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης, καθώς ο

τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί µε την υποβολή της προσφοράς του τους όρους ενεργοποίησης του.
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Κωνσταντίνος Γ. Καλογήρου

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -  ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων με Α΄ βαθμό


	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης  Έργων και Πρασίνου

Γεωργία Βαρζώκα

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Χημικών Μηχανικών με Α΄ βαθμό


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –

Της επιχείρησης …………………………………………………….……………………………………
µε έδρα στ… ………………………………………………………. Οδός………………………..…… 

αριθµ.…….........Τ.Κ………………………. Τηλ.: ……………………………… τηλ………………… 
Κινητό………………..……. Fax: …………………….

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο και των λοιπών

στοιχείων της µελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας,

υποβάλλω την παρούσα προσφορά.
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2026-2027-2028

	ΟΜΑΔΑ 1: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	Λιπαντικό SAE 0W-20 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	12
	60
	 
	 

	2
	Λιπαντικό  SAE 0W-30 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	20
	100
	 
	 

	3
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	ΔΟΧΕΙΟ
	5
	20
	100
	 
	 

	4
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	ΔΟΧΕΙΟ
	4
	12
	48
	 
	 

	5
	Λιπαντικό  SAE 5W-30 
	ΒΑΡΕΛΙ
	209
	15
	3135
	 
	 

	6
	Λιπαντικό SAE 10W-40 
	ΒΑΡΕΛΙ
	209
	9
	1881
	 
	 

	7
	Λιπαντικό  SAE 15W-40 
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	50
	1000
	 
	 

	8
	Λιπαντικό υδραυλ. Συστημ. μετάδοσης SAE 10W-30
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	26
	520
	 
	 

	9
	Λιπαντικό SAE 10W 
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	10
	200
	 
	 

	10
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-80
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	20
	400
	 
	 

	11
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 75W-90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	12
	240
	 
	 

	12
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	23
	460
	 
	 

	13
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 80W-140
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	12
	240
	 
	 

	14
	Λιπαντικό (βαλβολίνη) SAE 85W-140
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	15
	300
	 
	 

	15
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	30
	600
	 
	 

	16
	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	90
	1800
	 
	 

	17
	Λιπαντικό ATF-D
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	20
	400
	 
	 

	18
	Υγρό φρένων & συμπλέκτη  DOT-4
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,5
	112
	56
	 
	 

	19
	Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας)
	ΔΟΧΕΙΟ
	1000
	24
	24000
	 
	 

	20
	Αντικρυσταλλικό Πρόσθετο AdBlue
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,5
	120
	60
	 
	 

	21
	Αντισκωριακό σπρέι
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,33
	120
	39,6
	 
	 

	22
	Σπρέι καθαρισμού επαφών
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,4
	120
	48
	 
	 

	23
	Υγρό μπαταρίας
	ΔΟΧΕΙΟ
	0,45
	60
	27
	 
	 

	24
	Αντιψυκτικό- αντιθερμικό (έτοιμο προς χρήση) G11
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	60
	1200
	 
	 

	25
	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο G12+
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	15
	300
	 
	 

	26
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	37214,6
	0,02
	744,29

	ΣΥΝΟΛΟ
	 

	ΦΠΑ 24%
	 

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 2: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	9
	180
	 
	 

	2
	Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων μηχανημάτων έργου τύπου JCB Hydraulic Fluid HP 15
	ΔΟΧΕΙΟ
	1
	25
	25
	 
	 

	3
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP 90
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	12
	240
	 
	 

	4
	Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου τύπου JCB Gear Oil HP Plus
	ΔΟΧΕΙΟ
	20
	12
	240
	 
	 

	5
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	685
	0,02
	13,70

	ΣΥΝΟΛΟ
	 

	ΦΠΑ 24%
	 

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΟΜΑΔΑ 3: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	Lt ή Kg
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ.)
	ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤ. (Lt ή Kg)
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. (€/Lt ή Kg)
	ΣΥΝΟΛΟ (€)

	1
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 68
	ΔΟΧΕΙΟ
	208
	5
	1040
	 
	 

	2
	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ISO 46
	ΔΟΧΕΙΟ
	208
	5
	1040
	 
	 

	3
	Εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων βάσει νόμου  2.939/2001 [ΦΕΚ 179] και Π.Δ. 82/2004 [ΦΕΚ. 64/2004]
	 
	 
	 
	2080
	0,02
	41,60

	ΣΥΝΟΛΟ
	 

	ΦΠΑ 24%
	 

	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
	 


Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
